* **Determinación de rangos:**

Identidfica todo el rango

* **Broadcast:**

Es el mas alto, identifica a todos los host.

* Ejercicio de examen:

* **Comandos utilizados:**
* show ip route -> para ver la tabla de rutas
* conf terminal -> para comenzar a configurar el dispositvo
* ip route ip -> del propio dispositivo mascara ip del dispositivo donde queremos llegarvamos agregar una ruta

Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1

* Para guardar cambios en el router

copy running-config startup-config